Драйвер весов CAS
Универсальный драйвер для весов CAS. В комплект входит:
1) Драйвер (внешняя библиотека) предназначен для получения текущего веса с весов производства CAS. Драйвер может использоваться как COM-сервер для встраивания интерфейса весов в Windows-приложения (1С, Delphi, C++Builder, Visual Basic, VB Script, Visual C++ и др. - любая среда поддерживающая OLE-автоматизацию);
2) Обработка для 1С:Предприятие версии 8.1 (типовые конфигурации «Управление торговлей», редакции 10.3; «Розница», редакции 1.0; «Управление производственным предприятием», редакции 1.2) позволяющая подключить весы стандартным образом и считывать значение веса в количественную колонку таблицы документа.
3) Программное решение "Ввод веса" - обеспечивает передачу с весов CAS текущего веса в любые windows-приложения (Ms Excel, 1C, Internet Explorer, notepad…).

*Внимание драйвер защищен USB ключом HASP.

